烟台综保区地下管网补充测绘技术要求
烟台综保区拟对全区范围内地下管网进行补充测绘，对海绵城市设计没有开展的道路范围进行普查，从而形成园区地下管网数据“一张图”。
一、工作内容
1、市政管线，包括给水、雨水、污水、电力、电信、移动、联通、铁通、广电等。需要明确其管径、走向及连接井管底高程等。
2、检查井，包括给水、雨水、污水、阀门井、消防栓、电力、电信、移动、联通、铁通、广电、雨水口、排水渠等。需要明确其位置、顶面高程、井底高程。
3、其他资料（未提及但与本项目相关的资料）。
二、工程量
除去园区内1号路、零号路、2号路部分、4号路及支路、管委大院、3号卡口周边区域，根据现有资料预计剩余需普查综合管线长度约为50公里，涉及的管线类型主要有雨水、污水、移动、联通、电力、路灯、热水、供水等。
三、技术要求
对接海绵城市设计方要求对范围内的各类管线普查清晰，需要进行探测和探查，查清类型、管径、材质、流向、连接方式、埋深、地面高程、敷设方式等相关信息，达到设计所需资料要求。
四、费用估算
1.采取综合单价报价，所有为此工作发生的人工、机械等费用均折合包含在综合单价内，根据测绘结果据实调整。
2.工程预算控制价80000.00（捌万元整）。决算低于预算控制价80000.00元，据实调整；决算高于预算控制价80000.00元，按照80000.00元封顶。
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	管线长度（米）
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